**Popis prací**

Jedná se o opravu fasády štítu do dvora na objektu č. p. 97 v Rokytnici v Orlických horách.

Před započetím stavby lešení je nutné provést podepření střechy kolny pod štítem. Až poté, co bude zajištěna staticky kolna, je možné začít se stavbou lešení.

Proti průrazu krytiny a bednění je nutné lešení na střeše stavět na roznášecí prvek (např. dřevěnou fošnu o tloušťce 50 mm). Dále je zapotřebí střešní krytinu zakrýt vhodným materiálem (např. geotextilií).

Stávající omítku investor požaduje odstranit, vyškrabat spáry, provést cementový postřik a poté omítnout maltou vápenocementovou. Vzhledem k velkým nerovnostem zdiva, investor nepožaduje jeho vyrovnání omítkou, ale předpokládá se, že celá plocha bude rozumně rozčleněna do jednotlivých ploch, zejména s ohledem na okna, rohy objektu a oplechování atiky střechy.

Po zaschnutí a vytvrdnutí omítky bude připraven podklad pro stěrkovou omítku, penetraci a silikonovou stěrkovou omítku. Barevný odstín omítky si určí investor.