|  |
| --- |
| Stručný popis prováděných pracíV rámci stavby bude provedeno několik propojovacích chodníků. První z nich je propojení mezi vchody č.p. 233-234. Na tomto úseku se provede štěrkové lože jen v minimální části (přilehlé části k obrubníku), protože u objektu je již proveden zásyp drenáže z nenamrzavého kameniva. Tento se přehutní a bude dostatečný jako podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu. Další část bude rozebrání a přeložení stávající zámkové dlažby na přístupovém chodníku ke vchodu č.p. 233 a 234. Předpokládá se zde jen rozebrání, očištění , podsyp a uložení zpět stávající dlažby. Účelem je oprava výšky, propadlých míst a zlepšení odtokových poměrů na stávajícím chodníku. Poslední částí je chodník propojující vchod č.p. 233 s přilehlou komunikací šikmo směrem k městu ( v místě dnes vyšlapané pěšinky). Zde bude provedeno kompletní odtěžení v tl.300mm, násyp ŠD 0-63mm, osazení záhonových obrubníků a pokládka dlažby do drtě. Všechny zasažené plochy budou upraveny, zpevněné plochy očištěny, travnaté plochy doplněny ornicí a osety travním semenem. Všechny vzniklé odpady budou uloženy dle platných zákonů ČR.  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|