**Příloha č. 2**

**„Dodávka zahradního traktoru pro Město Rokytnice v Orlických horách“**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Nabídka**  **Doplní uchazeč** |
| Profesionální motor  (ocelolitinové vložky válců) | ANO |  |
| Pohon na všechny kola 4 x 4 | ANO |  |
| Uzávěrka diferenciálu | ANO |  |
| Uzávěrka zadní nápravy | ANO |  |
| Výkon motoru | min. 600 ccm |  |
| Sběr posečené travní hmoty do sběrného koše | ANO |  |
| Obsah sběrného koše | min.350 litrů |  |
| Mulčovací záslepka | ANO |  |
| Možnost připojení mulčovacího žacího ústrojí | ANO |  |
| Nastavitelná výška sečení | ANO |  |
| Typ sečení  dvourotorové časované | ANO |  |
| Vysokozdvižné (liftové) nože | ANO |  |
| Seřiditelná rovinnost sečení | ANO |  |
| Vyklápění sběrného koše | ANO |  |
| Signalizace plného koše | ANO |  |
| Nastavitelný volant | ANO |  |
| Posuvná profesionální sedačka | ANO |  |
| Zaškolení obsluhy | ANO |  |
| Záruka 24 měsíců | ANO |  |
| Denní a noční svícení | ANO |  |
| Parkovací brzda | ANO |  |
| Pneu standartní travní | ANO |  |
| Palubní počítač  (Motohodiny, servis) | ANO |  |
| Informační panel  (dobíjení, mazání apod.) | ANO |  |
| Závěs zadní | ANO |  |
| Možnost použití přídavných zařízení | ANO |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |